**Техническая возможность**

аэропорта Элиста

по основным объектам на сезон «Лето 2023г.»

(в соответствии с требованиями приказа Минтранса РФ от 24.02.2011г. №63)

1. Аэродром:

максимальная часовая интенсивность движения ВС \_\_\_\_\_\_ 1 ВС/час (1 ВП/час)

максимальная пропускная способность перрона \_\_\_\_\_\_ 1 ВС/час

1. Аэровокзальный комплекс:

максимальная пропускная способность терминала ВВЛ \_\_\_\_\_\_\_100 пас/час

максимальная пропускная способность терминала МВЛ \_\_\_\_\_\_\_ 40 пас/час

1. Объект авиатопливообеспечения:

максимально возможное количество заправляемых ВС в сутки \_\_\_\_\_\_ 4 ВС/сут.

максимально возможное количество заправок в час (пиковый расход с использованием топливозаправщиков) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 ВС/час

1. Техническая возможность аэропорта по коммерческому обслуживанию оборотных рейсов ВВЛ в зависимости от типа ВС от 01 ч. 40 мин. до 02 ч. 00 мин.

Техническая возможность аэропорта по коммерческому обслуживанию оборотных рейсов МВЛ в зависимости от типа ВС от 02 ч. 00 мин. до 04 ч. 00 мин.

1. Техническая возможность аэропорта по обслуживанию ВС первого, второго классов в час составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2 ВС/час

Примечания:

1. Изменений технологических процессов не планируется.

2. Ограничения для пользователей аэродрома и услуг АО «Аэропорт Элиста» согласно АИП.